# Prélèvement 4

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, la Vierge. Le prélèvement a été réalisé sur un pli du manteau de la Vierge Marie.

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR4 | Tympan, la Vierge, manteau, pli | Outremer | X | X | X

Description : La polychromie semble être constituée d’une couche de préparation jaune sur laquelle est appliquée, successivement, une couche picturale blanche puis bleue.

Demande : Identification des pigments et étude stratigraphique.

| Couche
--- | ---
| 4 - Couche bleue EDS : Si, Na, Al, S, Cl, Ca, Zn IRTF : silicate d’aluminium sodique, sulfates, oxalates Matrice blanchâtre à base de calcium et de soufre, contenant des grains bleus riches en silicium, en sodium, en aluminium, en soufre ainsi qu’en chlore. Celle-ci correspond donc à un mélange de gypse (CaSO4.2H2O) et de bleu outremer (Na8-10Al6Si6O2-4S2-4) dont l’origine naturelle a été mise en évidence en IRTF. Elle renferme aussi, de manière ponctuelle, des grains bruns ferreux, pouvant correspondre à des ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte également le zinc. La caractérisation de cet élément semble être liée à la présence d’une particule blanche de grande taille, pouvant correspondre à du blanc de zinc (ZnO), pigment dont la synthèse n’est apparue qu’au XVIIIe siècle. Enfin, des oxalates de calcium sont identifiés en IRTF.
| 3 - Couche blanche EDS : Pb, O, Cu, Fe, Ti, Ca IRTF : carbonate basique de plomb, sulfates, oxalates, esters d’acide gras Matrice à base de blanc de plomb (2PbCO3.Pb(OH)2) contenant des grains de différentes couleurs allant du bleu turquoise au brun, respectivement riche en cuivre et en fer, pouvant correspondre à un pigment au cuivre ou de l’ocre jaune (Fe2O3∙H2O + argile + silice). La cartographie EDS détecte le titane. L’emplacement de cet élément coïncide avec celui d’un grain blanc, pouvant ainsi indiquer l’utilisation de blanc de titane (TiO2). Sa présence dans le milieu peut également être liée à la mise en œuvre d’ocres. Enfin, du gypse (CaSO4.2H2O) et des oxalates sont présents dans le spectre infrarouge de l’échantillon et constituent des indicateurs de l’état de conservation des vestiges polychromes. De plus, une huile siccative et une résine terpénique semblent avoir été utilisé en tant que liant ou substance filmogène.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.