# Prélèvement 4

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, la Vierge. Le prélèvement a été réalisé sur un pli du manteau de la Vierge Marie.

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR4 | Tympan, la Vierge, robe, pli manteau | Outremer | X | X | X

Description : La polychromie semble être constituée d’une couche de préparation jaune sur laquelle est appliquée, successivement, une couche picturale blanche puis bleue.

| Couche
--- | ---
| 4 - Couche bleue EDS : Si, Na, Al, S, Cl, Ca, Zn IRTF : silicate d’aluminium sodique, sulfates, oxalates Matrice blanchâtre à base de calcium et de soufre, contenant des grains bleus riches en silicium, en sodium, en aluminium, en soufre ainsi qu’en chlore. Celle-ci correspond donc à un mélange de gypse (CaSO4.2H2O) et de bleu outremer (Na8-10Al6Si6O2-4S2-4) dont l’origine naturelle a été mise en évidence en IRTF. Elle renferme aussi, de manière ponctuelle, des grains bruns ferreux, pouvant correspondre à des ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte également le zinc. La caractérisation de cet élément semble être liée à la présence d’une particule blanche de grande taille, pouvant correspondre à du blanc de zinc (ZnO), pigment dont la synthèse n’est apparue qu’au XVIIIe siècle. Enfin, des oxalates de calcium sont identifiés en IRTF.
| 3 - Couche vert clair EDS : Pb, O, Cu, Fe, Ti, Ca IRTF : carbonate basique de plomb, sulfates, oxalates, esters d’acide gras Matrice cuivreuse d’un vert laiteux contenant des grains blancs à base de plomb, pouvant indiquer l’utilisation d’un pigment au cuivre, dont la nature n’a pu être déterminée, et de blanc de plomb (2PbCO3∙Pb(OH)2). Elle renferme également, de manière ponctuelle, des grains noirs riches en carbone, pouvant correspondre à du noir de charbon (C). Des zones riches en calcium, pouvant suggérer la présence de carbonates ou d’oxalates, sont aussi repérées en analyse élémentaire.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.