# Prélèvement 3

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, le Roi. Le prélèvement a été réalisé sur les cheveux du Roi Louis IX.

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR3 | Tympan, le Roi, robe, cheveux | Ocre | X | X | X

Description : Une couche de préparation jaune est directement appliquée sur le support en pierre calcaire.

Demande : Identification des pigments et étude stratigraphique.

| Couche
--- | ---
| 3 - Couche jaune avec aspect granuleux EDS : C, Si, Ca, Al, Fe, Pb, Ti, P Couche constituée d’une matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, pouvant correspondre à des aluminosilicates et de l’ocre jaune (Fe2O3∙H2O + argile + silice). Des grains rouges, blancs, noirs et translucides, chacun riche en fer, en plomb, en carbone et en silicium, sont observés, pouvant suggérer l’existence d’ocre rouge (Fe2O3 + argile + silice), de blanc de plomb (2PbCO3.Pb(OH)2), de noir de charbon (C) et de silice (SiO2) dans le milieu. L’analyse élémentaire EDS détecte également le calcium. Il peut correspondre, à la fois, à des carbonates ou des oxalates. Du phosphore et du titane sont également détectés. Le premier élément peut refléter la présence d’un liant protéinique ou être lié à la mise en œuvre des ocres, au même titre que le titane.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.