# Prélèvement 6

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, le Christ. Le prélèvement a été réalisé sur un pli du manteau du Christ.

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR6 | Tympan, le Christ, manteau, pli | Vermeil | X | X | X

Description : Une couche picturale rouge est présente en surface. Celle-ci appliquée sur une couche de préparation jaune. En surface du rouge se trouve ponctuellement de l’or et un noircissement.

| Couche
--- | ---
| 4 - Feuille métallique EDS : Au Feuille d’or
| 3 - Couche rouge EDS : Hg, S, P IRTF : sulfates, oxalates Matrice contenant des grains rouges riche en mercure et en soufre, correspondant à du rouge vermillon (HgS). Détection du phosphore par l’EDS, pouvant suggérer l’utilisation d’un liant protéinique. Présence de produits d’altération comme le gypse (CaSO4.2H2O) et les oxalates de calcium.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.