# Prélèvement 2

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, le Roi. Le prélèvement a été réalisé sur un pli du manteau du Roi Louis IX.

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR2 | Tympan, le Roi, manteau, pli | Vermeil | X | X | X

Description : Une couche noire est présente en surface. Cette dernière est appliquée sur une couche picturale rouge, elle-même apposée sur une couche de préparation jaune.

| Couche
--- | ---
| 4 - Couche noire EDS : Ca, S, Si IRTF : sulfates, carbonates, oxalates Couoxalates et les carbonates de calcium (CaCO3). che noire majoritairement constituée de calcium, de soufre et de silicium, pouvant traduire la présence de produits d’altérations tels que le gypse (CaSO4.2H2O), les Ces composés sont, d’ailleurs, identifiés en IRTF.
| 3 - Couche rouge EDS : Hg, S, Ca, Si, Au IRTF : sulfates Couche picturale se caractérisant par sa composition en grains grossiers de couleur rouge, riches en mercure et en soufre, suggérant l’utilisation probable de rouge vermillon (HgS) en tant que pigment. Cette dernière renferme également en son sein une feuille d’or. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi du silicium et du calcium. La localisation difficile de ce premier élément au sein de la couche ne permet pas de mettre en relation une couleur précise avec cette composition élémentaire. Néanmoins, il est possible d’envisager l’hypothèse selon laquelle il s’agirait d’inclusions de silice (SiO2). L’emplacement du calcium, quant à lui, coïncide avec celui de zones blanches, pouvant correspondre à du gypse (CaSO4.2H2O). Ce dernier composé est aussi identifié en IRTF.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.