# Prélèvement 7

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan. Le prélèvement a été réalisé sur le fond du tympan

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR7 | Tympan, fond | Vermeil | X | X | X

Description : La polychromie semble être constituée d’une couche de préparation jaune sur laquelle est appliquée une couche picturale rouge. Elle s’achève par une couche picturale bleue.

| Couche
--- | ---
| 4 - Couche bleue EDS : Cu, O, Pb, Fe, Ca, Si, Ti, Ba IRTF : carbonate de cuivre, carbonate basique de plomb, sulfates, oxalates Matrice bleue cuivreuse contenant des grains blancs riches en plomb, correspondant à un mélange d’azurite (2CuCO3.Cu(OH)2) et de blanc de plomb (2PbCO3.Pb(OH)2). Présence ponctuelle de grains bruns à base de fer, de zones riches en silicium et d’autres, en calcium, pouvant respectivement s’apparenter à des ocres (Fe2O3∙H2O + argile + silice), de la silice (SiO2) et des carbonates ou oxalates de calcium. Existence d’un grain blanc à base de baryum et de titane, pouvant correspondre à de la barytine (BaSO4) ou du blanc de titane (TiO2), laissant envisager la présence de potentiels repeints. Identification de produits d’altérations, plus précisément de gypse (CaSO4.2H2O) et d’oxalates de calcium, en IRTF.
| 3 - Couche rouge orangée EDS : Pb, O, Ca IRTF : carbonate basique de plomb, sulfates, oxalates Matrice rouge orangée, riche en plomb, pouvant correspondre à du minium (Pb3O4) et du blanc de plomb (2PbCO3.Pb(OH)2), ce dernier étant identifié en IRTF. Présence de carbonates de calcium, de gypse (CaSO4.2H2O) et d’oxalates de calcium.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.