# Prélèvement 10

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, l'Ange. Le prélèvement a été réalisé sur les nuées de l'Ange

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR10 | Tympan, 'Ange, nuées | Azurée | X | X | X

Description : La polychromie est constituée d’une couche de préparation jaune sur laquelle sont appliquées deux couches picturales bleues.

| Couche
--- | ---
| 5 - Dépôt blanchâtre EDS : Ca Dépôt blanc à base de calcium, d’oxygène et de carbone, pouvant s’apparenter à un carbonate de calcium de type calcite (CaCO3).
| 4 - Couche bleu clair EDS : Cu, O, Pb, Cl, P Couche bleu clair riche en cuivre, en plomb et en chlore. La présence du chlore près des zones en contact avec le milieu extérieur pourrait être un indicateur d’une altération de la matrice cuivreuse à base d’azurite par des solutions riches en ions chlorures. Détection du phosphore en EDS, pouvant indiquer l’utilisation d’un liant protéinique.
| 3 - Couche bleue EDS : Pb, C, O, Cu, Ca IRTF : carbonate basique de cuivre Couche constituée d’une matrice bleue cuivreuse dans laquelle sont parsemés des grains blancs riches en plomb, pouvant correspondre à du blanc de plomb (2PbCO3.Pb(OH)2). La forme du cuivre a été identifiée en IRTF. Il s’agirait d’azurite (CuCO3.Cu(OH)2). Observation de zones riches en silicium, en fer et en calcium en EDS, pouvant respectivement correspondre à de la silice, des ocres ou encore des carbonates ou oxalates de calcium. Mise en évidence de la présence de grains contenant du baryum et du soufre, et d’autres, du titane en analyse élémentaire EDS, pouvant correspondre à de la barytine (BaSO4) et du blanc de titane (TiO2). Il est toutefois nécessaire de rappeler que le titane peut également être associé à la mise en œuvre des ocres. Présence de phosphore pouvant indiquer l’utilisation d’un liant protéinique.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.