# Piliers engagés

Les chapiteaux des supports enrichis de colonnettes engagées, une (N° 2 - PIT 38) ou quatre (N° 3 - PIT 40) suivent une composition comparable. Les chapiteaux des colonnettes sont plus courts et correspondent à la hauteur de l’assise supérieur du noyau cylindrique du pilier. La mouluration plus complexe du tailloir traduit une exécution légèrement postérieure, à la fin de la construction de la nef au début du XIIIe siècle.

Ces supports à colonnettes engagées sont une exception dans la série des piliers du vaisseau principal de la cathédrale. Ils répondent à la volonté de renforcer la structure de la nef à proximité du massif de façade tout en intégrant des formes apparues récemment sur d’autres chantiers comme le chœur de la cathédrale de Soissons (vers 1190-1212) ou la cathédrale de Chartres (1195-1220).