# Prélèvement 9

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, trône. Le prélèvement a été réalisé sur la gorge senestre du trône sur lequel sont assis le Christ et la Vierge Marie.

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR9 | Tympan, trône, gorge senestre | Ocre | X | X | X

Description : Une couche de préparation jaune est appliquée directement sur le support en pierre calcaire.

| Couche
--- | ---
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.