# Prélèvement 1

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, le Roi. Le prélèvement a été réalisé sur la manche dextre de la robe du Roi Louis IX.

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR1 | Tympan, le Roi, robe, manche dextre | Vert | X | X | X

Description : La polychromie semble être constituée d’une couche de préparation jaune sur laquelle est appliquée une couche picturale verte. A la surface de cette dernière se trouve ponctuellement de l’or.

Demande : Identification des pigments et étude stratigraphique.

| Couche
--- | ---
| 5 - Feuille métallique EDS : Au Feuille d’or
| 4 - Couche vert foncé EDS : O, Pb, Cu, Sn, Si, Ca IRTF : carbonate basique de plomb, esters d’acide gras Matrice verte cuivreuse contenant des grains riches en plomb et/ou en étain dont les couleurs varient du blanc au vert jaunâtre. L’absence de réponse de la part de cette couche picturale suite à une excitation de cette dernière dans le bleu profond pourrait indiquer l’utilisation d’un pigment vert au cuivre de type résinate (cf. Figure 6). De plus, la caractérisation du plomb semble liée à la présence de grains blancs et d’autres verts-jaunes à base d’étain et de silicium, pouvant suggérer la présence de blanc de plomb (2PbCO3∙Pb(OH)2) et de jaune d’étain-plomb (II) dans le milieu. L’analyse élémentaire EDS détecte également le calcium. Cela peut traduire l’existence de carbonates ou d’oxalates de calcium dans la couche picturale. Enfin, les analyses chimiques réalisées en IRTF ont confirmé l’utilisation du blanc de plomb et suggèrent la présence d’une huile siccative comme liant.
| 3 - Couche vert clair EDS : Pb, C, O, Cu, Ca Matrice cuivreuse d’un vert laiteux contenant des grains blancs à base de plomb, pouvant indiquer l’utilisation d’un pigment au cuivre, dont la nature n’a pu être déterminée, et de blanc de plomb (2PbCO3∙Pb(OH)2). Elle renferme également, de manière ponctuelle, des grains noirs riches en carbone, pouvant correspondre à du noir de charbon (C). Des zones riches en calcium, pouvant suggérer la présence de carbonates ou d’oxalates, sont aussi repérées en analyse élémentaire.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.