# Prélèvement 8

Localisation : Paris, cathédrale Notre-Dame, Porte rouge, tympan, la Reine. Le prélèvement a été réalisé sur un pli du manteau de la Reine Marguerite de Provence

Point d'analyse | Localisation | Couleur observée | Coupe Stratigraphique | MED-EDS | IRTF
--- | --- | --- | --- | --- | ---
PR8 | Tympan, la Reine, manteau, pli | Outremer | X | X | X

Description : Une couche picturale bleue est appliquée sur une couche de préparation jaune.

Demande : Identification des pigments et étude stratigraphique.

| Couche
--- | ---
| 3 - Couche bleue EDS :Na, Si, Al, S, Cl, Ca, K IRTF : silicate d’aluminium sodique, sulfates, oxalates Matrice constituée de grains bleus riches en sodium, en silicium, en aluminium et en soufre, pouvant correspondre à du bleu outremer (Na8-10Al6Si6O2-4S2-4). La présence d’une bande d’absorption à 2342 cm-1 dans le spectre infrarouge de l’échantillon atteste du caractère naturel de ce pigment. Des produits d’altérations tels que les sulfates, plus précisément le gypse (CaSO4.2H2O), et les oxalates de calcium sont également identifiés en IRTF.
| 2 - Couche de préparation jaune EDS : Fe, Si, Al, Ca, Pb Matrice jaune à base d’aluminium, de silicium et de fer, contenant des grains translucides siliceux et d’autres, ferreux aux teintes brunes orangées. Cette couche semble donc correspondre à un mélange d'aluminosilicates, d’ocre jaune (Fe2O3∙ H2O + argile + silice), d’inclusions de silice (SiO2) et d’ocres. L’analyse élémentaire EDS détecte aussi le plomb. Sa localisation ne coïncidant pas avec celle de grains blancs, il est possible de supposer que cet élément soit issu des couches picturales supérieures.
| 1 - Support EDS : Ca, Si Support riche en calcium, ce qui est caractéristique d’une pierre calcaire. La présence de grains translucides siliceux peut traduire l’existence d’inclusions de silice (SiO2) au sein du support.